**（采购人自行委托）鲁中职业学院综合实训基地（抱印校区）教育教学设施设备—后勤保障设备采购**

**更正公告**

一、项目基本情况

原公告的采购项目编号、包号： BZZPGP-2024-0085、A05

原公告的采购项目名称：（采购人自行委托）鲁中职业学院综合实训基地（抱印校区）教育教学设施设备—后勤保障设备采购

首次公告日期：2024-06-07

二、更正信息

更正事项： ☑采购公告 ☑采购文件 □采购结果

更正内容：

原采购信息内容：

**1.原招标文件第3页：**

（采购人自行委托）鲁中职业学院综合实训基地（抱印校区）教育教学设施设备—后勤保障设备采购的潜在投标人应在滨州邹平市公共资源交易平台获取招标文件，并于2024年06月28日09:00前递交投标文件。

**2.原招标文件第5页：**

加密的电子投标文件上传截止时间为投标截止时间；

投标截止时间及开标时间：2024年06月28日09:00时

投标人远程解密电子投标文件时间：2024年06月28日09:00至09:30时

**3.原招标文件第40页：**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A05包 直饮水设备 | | | | | | |
| **序号** | **名称** | **技术参数** | **单位** | **数量** | **全费用控制单价（元）** | **合价（元）** |
| 1 | 四水嘴直饮机 | 1、水箱容量≥35L；加热功率≥6KW；电源：380V；供水量：150-200人；配置：一开三温开；过滤：内置400GRO+11G压力桶；出水方式：触摸按钮取水；通过CQC安全认证。 | 台 | 28 | 11980 | 335440 |
| **△**2、II类设备漏电保护，防漏电、防干烧、防超温等保护，异常情况能自动切断电源。 |
| **△**3、全自动控制：具有缺水保护功能，可停水自动切断电源。通过IP44防水测试。 |
| **△**4、材质：304食品级不锈钢板，特质热胆采用食品级厚≥1.2mm厚不锈钢SUS304，全自动氩弧双面焊接，水压检测功能 |
| 5、具有水位隔离板，开水自动分离 |
| 6、电路控制：数码控制，≥3级安全保护，具有保护超电压保护功能 |
| **△**7、管路部分：采用食品级304不锈钢波纹管，所有管路全封闭 |
| **△**8、采用五级过滤：第一级采用1μm聚丙烯熔喷滤芯；第二级采用颗粒活性碳滤芯；第三级采用压缩活性炭滤芯；第四级采用高精氏反渗透膜；第五级采用后置活性炭 |
| **★**9、能效等级：一级 |
| 2 | 两开直饮水机 | 1、水箱容量≥35L；加热功率≥6KW；电源：380V供水量：150-200人；配置：两开；过滤：内置400GRO+11G压力桶；出水方式：触摸按钮取水；通过CQC安全认证。 | 台 | 2 | 5880 | 11760 |
| **△**2、II类设备漏电保护，防漏电、防干烧、防超温等保护，异常情况能自动切断电源。 |
| **△**3、全自动控制具有缺水保功能护，可停水自动切断电源。通过IP44防水测试。 |
| **△**4、材质：304食品级不锈钢板，特质热胆采用食品级厚≥1.2mm厚不锈钢SUS304，全自动氩弧双面焊接，水压检测功能 |
| 5、具有水位隔离板，开水自动分离 |
| 6、电路控制：数码控制，电路≥3级安全保护，具有保护超电压控制保护作用功能 |
| **△**7、管路部分：采用食品级304不锈钢波纹管，所有管路全封闭 |
| **△**8、采用五级过滤：第一级采用1μm聚丙烯熔喷滤芯；第二级采用颗粒活性碳滤芯；第三级 采用压缩活性炭滤芯；第四级 采用高精氏反渗透膜；第五级采用后置活性炭 |
| **★**9、能效等级：一级 |
| **控制总价（元）** | | | | | | **347200** |

**现变更为 :**

**1.**（采购人自行委托）鲁中职业学院综合实训基地（抱印校区）教育教学设施设备—后勤保障设备采购的潜在投标人应在滨州邹平市公共资源交易平台获取招标文件，并于2024年07月02日09:00前递交投标文件。

**2.** 加密的电子投标文件上传截止时间为投标截止时间；

投标截止时间及开标时间：2024年07月02日09:00时

投标人远程解密电子投标文件时间：2024年07月02日09:00至09:30时

**3.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A05包 直饮水设备 | | | | | | |
| **序号** | **名称** | **技术参数** | **单位** | **数量** | **全费用控制单价（元）** | **合价（元）** |
| 1 | 四水嘴直饮机 | 1、水箱容量≥35L；加热功率≥6KW；电源：380V；供水量：150-200人；配置：一开三温开；过滤：内置400GRO+11G压力桶；出水方式：触摸按钮取水；通过CQC安全认证。 | 台 | 28 | 11980 | 335440 |
| 2、II类设备漏电保护，防漏电、防干烧、防超温等保护，异常情况能自动切断电源。 |
| 3、全自动控制：具有缺水保护功能，可停水自动切断电源。通过IP44防水测试。 |
| **△**4、材质：304食品级不锈钢板，特质热胆采用食品级厚≥1.2mm厚不锈钢SUS304，全自动氩弧双面焊接，水压检测功能 |
| 5、具有水位隔离板，开水自动分离 |
| 6、电路控制：数码控制，≥3级安全保护，具有保护超电压保护功能 |
| 7、管路部分：采用食品级304不锈钢波纹管，所有管路全封闭 |
| **△**8、采用五级过滤：第一级采用1μm聚丙烯熔喷滤芯；第二级采用颗粒活性碳滤芯；第三级采用压缩活性炭滤芯；第四级采用高精氏反渗透膜；第五级采用后置活性炭 |
| **★**9、能效等级：一级 |
| 2 | 两开直饮水机 | 1、水箱容量≥35L；加热功率≥6KW；电源：380V供水量：150-200人；配置：两开；过滤：内置400GRO+11G压力桶；出水方式：触摸按钮取水；通过CQC安全认证。 | 台 | 2 | 5880 | 11760 |
| 2、II类设备漏电保护，防漏电、防干烧、防超温等保护，异常情况能自动切断电源。 |
| 3、全自动控制具有缺水保功能护，可停水自动切断电源。通过IP44防水测试。 |
| **△**4、材质：304食品级不锈钢板，特质热胆采用食品级厚≥1.2mm厚不锈钢SUS304，全自动氩弧双面焊接，水压检测功能 |
| 5、具有水位隔离板，开水自动分离 |
| 6、电路控制：数码控制，电路≥3级安全保护，具有保护超电压控制保护作用功能 |
| 7、管路部分：采用食品级304不锈钢波纹管，所有管路全封闭 |
| **△**8、采用五级过滤：第一级采用1μm聚丙烯熔喷滤芯；第二级采用颗粒活性碳滤芯；第三级 采用压缩活性炭滤芯；第四级 采用高精氏反渗透膜；第五级采用后置活性炭 |
| **★**9、能效等级：一级 |
| **控制总价（元）** | | | | | | **347200** |

其它事项均不做调整。

更正日期： 2024-06-14

三、其他补充事宜

无

四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

名 称：山东邹金城市开发建设有限公司

地 址：邹平市鹤伴二路888号铝谷大厦

联系方式： 0543-2188655

2、采购代理机构信息

名 称：邹平县大地建设工程招标代理有限公司

地 　址：邹平市鹤伴二路与醴泉五路交汇处

联系方式：0543-4265792

3、项目联系方式及异议联系方式

项目联系人（采购代理机构）：李春梅（采购人）：刘翠芳

电　话（采购代理机构）：0543-4265792 （采购人）：0543-2188655